Stop motor

Tot waarde kleurensensor =

5(rood)

Rij vooruit

Waarde gyrosensor=

90°

Rij 1 rotatie vooruit

Tankbesturing

(B=-10) (C=10)

Waarde gyrosensor=

90°

Rij 2 rotatie vooruit

Tankbesturing

(B=10) (C=-10)

Waarde gyrosensor=

90°

Rij 1 rotatie vooruit

Tankbesturing

(B=10) (C=-10)

Waarde kleuren sensor 1 (grijs)

Waarde gyrosensor=

90°

Rij vooruit

Tankbesturing

(B=-10) (C=10)

Tankbesturing

(B=-10) (C=10)

Rij 1 rotatie vooruit

Rij 2 rotatie vooruit

Rij 1 rotatie vooruit

Tankbesturing

(B=-10) (C=10)

Tankbesturing

(B=10) (C=-10)

Tankbesturing

(B=10) (C=-10)

Waarde gyrosensor=

90°

Waarde gyrosensor=

90°

Waarde gyrosensor=

90°

Stop motor

Tot waarde kleurensensor =

5(rood)

Rij vooruit