|  |
| --- |
| **Veiligheidsinstructiekaart** |
|  |
| **Soldeerbout** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Risico’s** | **Voorkomingsmaatregelen** |
| Gebruiksaanwijzing  | * Controleer steeds voor de start het elektrisch snoer
* Gebruik steeds de steun
* Verwarm eerst een beetje tin op de te solderen delen en soldeer dan de stukken aan elkaar
 |
| AlgemeenWaar_gevaar | * In geval van storing of beschadiging van het apparaat, de soldeerbout uitschakelen.
* Zorg voor voldoende verlichting.
* Hou de werkomgeving netjes. Laat geen resten, afval of gereedschap rondslingeren in de omgeving.
 |
| Brandwonden | * Laat de soldeerbout eerst voldoende afkoelen vooraleer deze op te bergen.
* Leg geen brandbare producten in de omgeving van de soldeerbout
 |
| Elektrocutie | * De soldeerbout mag enkel worden gebruikt indien verbonden met aarding.
* De stekker nooit uit het stopcontact halen door aan het snoer te trekken.
* Haal de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet wordt gebruikt en alvorens het te reinigen.
 |

Donya Bader