|  |
| --- |
| **Veiligheidsinstructiekaart** |
|  |
| **Kolomboormachine** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Risico’s** | **Voorkomingsmaatregelen** |
| Wegslingerende delen | * Leg geen gereedschap of materiaal op de boortafel tijdens het boren.
* Kies een goed snijdende boor, die geschikt is voor het te bewerken materiaal.
* Stel het toerental in, in functie van de diameter van de boor
* Klem de boor stevig vast
* Span indien mogelijk steeds de spanschroef op de boortafel.
* Koel voldoende tijdens de bewerking.
* Draag steeds een veiligheidsbril.
 |
| Ronddraaien van het werkstuk | * Houd het werkstuk nooit uitsluitend met de hand vast, Gebruik steeds een spanschroef, een griptang of boormal in functie van de grootte van het werkstuk.
 |
| Kwetsuren aan de handen | * Onderbreek regelmatig de druk op de boor om lange spanen te vermijden.
* Verwijder spanen met een handborstel.
* Rem de boorkop niet af met de hand
 |
| Beschadiging machine | * Gebruik passend gereedschap.
* Reinig Voor het plaatsen van de boor of boorkop de binnenste en buitenste conus.
* Drijf boorkop enkel met aangepaste spie uit.
 |



