|  |
| --- |
| **Veiligheidsinstructiekaart** |
|  |
| **Kolomboormachine** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Risico’s** | **Voorkomingsmaatregelen** |
| Wegslingerende delen | * Leg geen gereedschap of materiaal op de boortafel tijdens het boren. * Kies een goed snijdende boor, die geschikt is voor het te bewerken materiaal. * Stel het toerental in, in functie van de diameter van de boor * Klem de boor stevig vast * Span indien mogelijk steeds de spanschroef op de boortafel. * Koel voldoende tijdens de bewerking. * Draag steeds een veiligheidsbril. |
| Ronddraaien van het werkstuk | * Houd het werkstuk nooit uitsluitend met de hand vast, Gebruik steeds een spanschroef, een griptang of boormal in functie van de grootte van het werkstuk. |
| Kwetsuren aan de handen | * Onderbreek regelmatig de druk op de boor om lange spanen te vermijden. * Verwijder spanen met een handborstel. * Rem de boorkop niet af met de hand |
| Beschadiging machine | * Gebruik passend gereedschap. * Reinig Voor het plaatsen van de boor of boorkop de binnenste en buitenste conus. * Drijf boorkop enkel met aangepaste spie uit. |



