Ontwerp van een proefmodel

Ik heb een standaard dakoppervlak van 1m² uitgetekend met Solidworks. Hiervoor heb ik de ook rekening gehouden met de afstanden tussen de panlatten (22cm) en tengelatten (21cm).

* De afwatering zal afhankelijk van de hellingshoek variëren.
* Het substraat zal op elke hoek anders reageren.
* De hoeveelheid vocht die wordt opgenomen zal ook van de helling afhangen.

|  |  |
| --- | --- |
|  | 40° |
|  | 30° |
|  | 20° |