|  |
| --- |
| **Veiligheidsinstructiekaart** |
|  |
| **Mayku Formbox** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Risico’s** | **Voorkomingsmaatregelen** |
| Hitte dat geproduceerd wordtAfbeeldingsresultaat voor danger heat | * Raak de keramische plaat niet aan wanneer het toestel in werking is.
* Plaats geen brandbare voorwerpen onder het toestel.
* Dek de ventilatiegaten van het toestel niet af.
* Plaats geen lichaamsdelen in het toestel.
* Laat het toestel 10 minuten afkoelen na gebruik vooraleer je het toestel uitschakelt of zonder spanning zet.
 |
| KortsluitingGerelateerde afbeelding | * Houd vloeistoffen uit de buurt van het toestel.
* Geen stofzuiger aansluiten aan het toestel wanneer deze zwaarder is dan 2000 Watt.
 |
| Giftige gassenAfbeeldingsresultaat voor danger sign | * Bij het smeltproces van de materialen kunnen er toxische gassen vrijkomen. Draag adembescherming.
* Gebruik het toestel enkel in een goed verluchte ruimte.
 |
| ElektrocutieGerelateerde afbeelding | * Wanneer je merkt dat de voedingskabel beschadigd is, gebruik het toestel dan niet. Plaats ook een waarschuwing op het toestel (Buiten werking).
 |



