|  |
| --- |
| **Veiligheidsinstructiekaart** |
|  |
| **Mayku Formbox** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Risico’s** | **Voorkomingsmaatregelen** |
| Hitte dat geproduceerd wordt  Afbeeldingsresultaat voor danger heat | * Raak de keramische plaat niet aan wanneer het toestel in werking is. * Plaats geen brandbare voorwerpen onder het toestel. * Dek de ventilatiegaten van het toestel niet af. * Plaats geen lichaamsdelen in het toestel. * Laat het toestel 10 minuten afkoelen na gebruik vooraleer je het toestel uitschakelt of zonder spanning zet. |
| Kortsluiting  Gerelateerde afbeelding | * Houd vloeistoffen uit de buurt van het toestel. * Geen stofzuiger aansluiten aan het toestel wanneer deze zwaarder is dan 2000 Watt. |
| Giftige gassen  Afbeeldingsresultaat voor danger sign | * Bij het smeltproces van de materialen kunnen er toxische gassen vrijkomen. Draag adembescherming. * Gebruik het toestel enkel in een goed verluchte ruimte. |
| Elektrocutie  Gerelateerde afbeelding | * Wanneer je merkt dat de voedingskabel beschadigd is, gebruik het toestel dan niet. Plaats ook een waarschuwing op het toestel (Buiten werking). |



