DE SENSOREN

Gyrosensor zit in poort 2

Kleurensensor in poort 3

Ultrasonesensor in poort 4

Tastsensor in poort 1

DE MOTOREN

Mediummotor in poort A

Linkermotor in poort B

Rechtermotor in poort C